第一步：选择或确认电极类型。确认后再点“下一步”。
第二步：确认接地。请检查并点击密封罩后方光标指示处，确认装置已可靠接地；完成后再点“下一步”。
第三步：点击真空罩上气压计，打开抽气泵，左键点击打开二号阀门，减小气压到某一特定值。首先关闭二号阀门，再关闭抽气泵。
第四步：点击气体放电与等离子控制仪调节极板间距 d。F1 为自动执行，按下数字后点击确认；F2 为手动调节。
第五步：打开主电源或火花放电高压电源，观察放电。
第六步：关闭电源，将真空罩内气体抽至最小，点击“气管接抽气泵”按钮调至“气管接气管”。更换气体。
第七步：打开三号阀门，打开二号阀门，增加气压使气体进入真空罩。重复第四与第五步，观察不同气体下放电效果。
[bookmark: _GoBack]第八步：实验完成后，关闭电源，关闭二号与三号阀门，打开一号阀门使真空室恢复一个大气压。

